SIMULATIE EPC

Het huidige EPC is 448.
Zie bijlage voor ingediend attest.

De klant heeft me gevraagd om een simulatie te doen om label D te behalen, kunnen jullie dit hen bezorgen?

Simulatie voor label D :
1. Met de verwarmingsbuizen in de kelder te isoleren komt het EPC op 428
2. Indien deze ketel vervangen wordt door een nieuwe condenserende hoogrendementsketel met doorstroom en de elektrische boiler wordt verwijderd, komt het op EPC op 324 (label D)

Met de aanpassing van het hoogrendementsglas naar waarde 1,0 is het EPC slechts verbeterd van 448 naar 443.