Beste,  
  
In bijlage het EPC attest van de woning te Steenweg 77 - Lierde.  
  
Luc Van Durme vroeg me om een paar simulaties te maken. Bezorgen jullie hem deze info?

- zonder airco: levert maar 2 puntjes extra op (644)  
- plafond geïsoleerd boven de slaapkamers: een verbetering naar 571, maar nog steeds F (zie simulatie).

De grote winst zal vooral gehaald worden door de buitenmuren te isoleren en de muur in de garage naar de woning -> label C.  
Door dan de verwarmingsketel te vervangen door een warmtepomp is B haalbaar.

